**Výrobce a typ zařízení**

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

**„sportovní hala sušice“**

zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle § 55 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Položky z výkazu výměr

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Výrobce** | **Typ zařízení** |
| 49 | K | 02.32 | Kompaktní čerpací stanice splaškových vod, dvě čerpadla, objem nádrže 150l, Q=3,80 l/s, H=3,00m, 3x400V, vč. řídící automatiky, armatur na výtlačném potrubí a ručního čerpadla |  |  |
| 1 | K | 01.01 | Chiller glykol/voda, chladící výkon systému kW 67,7 včetně náplně refrigerantu, refrigerant s GWP menším než 150, celkový proudový odběr do 178 A, příkon 24 kW, 400V 50 Hz, hmotnost do 500 kg |  |  |
| 2 | K | 01.02 | Suchý chladič, náplň propylenglykol 35 %, chladící výkon 91 kW při +32 o C, Akustický tlak suchého chladiče v 5 m 36 dB (A) |  |  |
| 1 | K | 01.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s kanály vedle sebe s výkonem 7.000 m3/h, 300 Pa, vč. integrovaný el. rozvaděč, teplovodní topení, vodní chlazení, deskový rekuperátor, směšovací komora, regulace na CO2 a teplotu, ležaté venkovní provedení jednotek, mrazuvzdorný odvaděč kondenzátu, el. vyhřívání ohřívače a chladiče |  |  |
| 11 | K | 02.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s kanály vedle sebe s výkonem 10.000 m3/h, 300 Pa, vč. integrovaný el. rozvaděč, teplovodní topení, vodní chlazení, deskový rekuperátor, směšovací komora, ležaté venkovní provedení jednotky, mrazuvzdorný odvaděč kondenzátu, el. vyhřívání ohřívače a chladiče |  |  |
| 19 | K | 03.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s kanály vedle sebe s výkonem 10.000 m3/h, 300 Pa, vč. integrovaný el. rozvaděč, teplovodní topení, deskový rekuperátor, ležaté venkovní provedení jednotky, mrazuvzdorný odvaděč kondenzátu, el. vyhřívání ohřívače |  |  |
| 42 | K | 04.01 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, podstropní, výkon 2000 m3/h, 280 Pa, vodní topení a chlazení, včetně tlumičů hluku na přívodu a odvodu |  |  |

V ………………….dne: ………………………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka